中央空调的状态迁移图：

/record ()

/record ()

/record ()

entry:close()

/record ()

idle

entry:setstate()

do:light turns red

exit:connection\_Accepted()

every(5s)/getRoomState()

Active

connect

entry:connection\_Accepted()

do:initiation(curTemp,temTemp)

exit:disconnection\_Accepted()

disconnect

entry:disconnection\_Accepted()

do:

exit:connection\_Accepted()

working

open

entry:open()

do:blinklights

exit:setstate()

Initializing

entry:SetMode()

do:setIniTemp(temp)

exit:open()